Friulinoxfirst quality

Vybavení a projekty kaváren, cukráren , suroviny na výrobu zmrzliny **MEC 3**, zmrzlinové vitríny **ORION**, zmrzlinové stroje **CARPIGIANI**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profesionální šokový mrazák Friulinox**

**GF 21 AG**

### BC161AG_e87d2cf2dbc9f3d7ff2e634eb8058627Šokové zamražení

* proces nezbytný pro vytvoření dekorace zmrzliny do kopců
* snadné dozdobení zmrzliny díky ztuhlému povrchu produktu
* nazdobená a kopcovitá zmrzlina ve vitríně znamená větší prodej zmrzliny a lepší prezentaci vámi vyrobeného produktu
* menší plýtvání a ztráty surovin

**Tabulka technických parametrů:**

| **Model** | **Friulinox GF 21 AG** |
| --- | --- |
| Provozní teplota (°C) | -30 / -40 |
| Teplota produktu | +3/-18 |
| Kapacita zmrzlinových van 5lt (165x120x360mm) | 21 |
| Kapacita GN 1/1 | 16 |
| Příkon (kw) | 4,538 |
| Mrazící výkon (kW) | 3,926 |
| Teplotní sonda | ano |
| Hmotnost (kg) | 221 |
| Rozměry (d x h x v) mm | 790x800x1950 |